

**УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД-КУРОРТ АНАПА**

**Памятка**

**Раздел IV Правил благоустройства**

**«Требования к объектам благоустройства»**

**Спортивные площадки**

**256. На общественных и придомовых территориях могут размещаться спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом населением старше 14 лет, а также инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом, в том числе совместных, людей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и людей с ограниченными возможностями здоровья старше 14 лет.**

**257.** Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию спортивных площадок различного функционального назначения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для спортивных площадок.

**258.** Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение, освещение и оборудование площадок различного функционального назначения, в том числе инклюзивных спортивных площадок, средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также содержание площадок осуществляются с учетом методических рекомендаций по благоустройству общественных и придомовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 897/пр/1128.

**259.** При планировании размеров площадок (функциональных зон площадок) учитываются:

а) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;

б) функциональное предназначение и состав оборудования;

в) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности оборудования);

г) наличие других элементов благоустройства (разделение различных функциональных зон);

д) расположение подходов к площадке;

е) пропускная способность площадки.

**260.** Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок необходимо осуществлять с учетом:

а) площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки и (или) реконструкции площадки;

б) развития видов спорта в муниципальном образовании (популярность, возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные мероприятия);

в) экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;

г) требований к безопасности площадок (технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);

д) природно-климатических условий;

е) возраста, половозрастных характеристик населения прилегающей территории;

ж) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом их функционала) на прилегающей территории;

з) создания условий доступности площадок для всех жителей муниципального образования, включая маломобильные группы населения;

и) структуры прилегающей жилой застройки.

**261.** Спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

**262.** Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки.

**263.** Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей».

**264. Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускаются.**

**265.** Оборудование для спортивных площадок должно быть представлено физкультурно-оздоровительными и спортивными устройствами (спортивные снаряды и тренажеры), сооружениями и (или) их комплексами, в том числе спортивными, инклюзивным спортивным оборудованием (для инклюзивных спортивных площадок).

**266.** При выборе состава спортивного оборудования, инклюзивного спортивного оборудования обеспечиваются соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп населения, а также эстетическая привлекательность используемого оборудования.

**267. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов составляет от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, для детей школьного возраста – не менее 250 кв. м.**

**268. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке, инклюзивной спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, в том числе для маломобильных групп населения.**

**269.** Озеленение размещают по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии не менее 2 м от края площадки. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву.

**270.** Для ограждения спортивной площадки, инклюзивной спортивной площадки применяется вертикальное озеленение.

**271.** Спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки оборудуются светопрозрачным ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м. Светопрозрачное ограждение комбинируется с вертикальным или контейнерным озеленением для создания дополнительной солнцезащиты.

**272.** Ответственность за содержание спортивных площадок для отдыха возлагается на правообладателя земельного участка, на котором такие площадки находятся.